海南州生态环境局

关于450t/d黄金重选尾矿再利用（不含尾矿库）项目环境影响报告书的批复
兴海县源发矿业有限公司：
你公司《关于申请报批450t/d黄金重选尾矿再利用（不含尾矿库）项目环境影响报告书的请示》（兴源发字〔2026〕007号）及兴海县生态环境局《关于450t/d黄金重选尾矿再利用（不含尾矿库）项目环境影响报告书的预审意见》（兴环发〔2026〕13号）已收悉。经研究，现批复如下：
一、项目概况及审批意见
该项目（项目代码：2511-632524-04-01-588565）位于海南州兴海县子科滩镇黄清村尕尕滩满丈岗金矿450t/d采选工程原有选矿厂内。主要建设内容为：在原有选矿厂主厂房内新增浮选车间，对重选尾矿进行浮选，日处理重选尾矿450吨，年处理重选尾矿13.5万吨，采用“一粗、三扫、三精”浮选工艺，产出金精粉，浮选尾矿排入原有尾矿库。项目总投资376.97万元，其中环保投资68.5万元，占总投资比例18.2%。

该项目已取得青海省工业和信息化厅《关于兴海县源发矿业有限公司满丈岗金矿450吨/日黄金重选尾矿再利用项目（不含尾矿库）核准的批复》，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目要求，符合海南州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施及本批复要求的前提下，项目建设对生态环境的不利影响可以得到有效控制。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设及运营中需做好的工作
你公司必须全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并重点做好以下工作：
严格落实水环境保护措施。选矿废水全部回用于选矿工序，不得外排。新增生活污水须依托选厂现有化粪池及一体化污水处理设备进行二级生化处理，处理后全部回用于选厂道路降尘或绿化用水，不得外排。地面冲洗水和药剂制备废水须全部收集回用于选矿工序，不得外排。须确保选厂尾矿泵站旁事故池（150m³）、尾矿输送管道沿线事故池（扩建至100m³）、尾矿初期坝下2#回水池下游事故池（640m³）等事故应急设施满足规范要求，确保非正常工况下废水不外排。

（二）严格落实固体废物分类处置措施。浮选尾矿须经输送管道全部进入原有尾矿库堆存，确保原有尾矿库防渗措施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场技术要求，并加强尾矿库运行管理，确保环境安全。机修废油、废油桶、浮选药剂包装物等危险废物须依托选厂现有危废暂存间规范暂存，严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位进行安全处置，严禁随意丢弃或排放。危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。新增生活垃圾须集中收集，定期清运至兴海县生活垃圾填埋场处置。

（四）严格落实大气污染防治措施。浮选车间须加强通风换气，浮选药剂须随用随配，减少无组织废气排放。厂界无组织非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（4.0mg/m³），厂区内无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放标准。
（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对浮选机、搅拌机、风机、泵类等主要噪声源采取基础减振、厂房隔声、安装消声器等降噪措施。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（五）严格落实地下水与土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对浮选车间、循环水池、地埋污水管道等区域进行重点防渗，防渗性能须满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10⁻⁷cm/s的要求；对药剂库等区域进行一般防渗，防渗性能须满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10⁻⁷cm/s的要求。在选厂下游设置1口地下水跟踪监测井，定期开展监测，及时掌握地下水水质状况。
（六）严格落实环境风险防范措施。项目涉及2#油、硫酸铜、废机油等危险物质，须加强药剂库、机油库、浮选车间等区域的环境风险管理。严格落实《报告书》提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报当地生态环境部门备案，定期开展应急演练，配备必要的应急物资，确保环境风险可控。
（七）严格落实生态保护与恢复措施。项目位于原有选矿厂内，不新增占地。须加强厂区绿化，施工结束后及时对扰动区域进行清理和植被恢复。服务期满后，须按照矿山地质环境保护与恢复治理方案要求，对选厂区域进行生态恢复。
（八）严格落实环境管理与监测计划。你公司应设立专门的环境管理机构，建立健全环境保护管理制度。按照《报告书》要求，定期开展废气、噪声、地下水、土壤等跟踪监测，及时掌握环境状况。将本次环评及批复中提出的环保措施作为后续项目管理和竣工验收的依据。
三、你公司应认真履行项目实施中各环节的环保主体责任，监督指导项目设计和施工单位认真落实项目环评及批复提出的各项要求，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，确保生态环境保护措施及设施落到实处。主动与项目所在地生态环境部门进行对接，落实地方生态环境保护管理要求。项目建成后，应按照规定及时组织项目竣工环境保护验收。
四、项目批复后如项目性质、规模、地点或污染防治措施等发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响报告书。自本环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年未开工，应重新报审项目环境影响报告书。
五、你公司在接到本批复后20个工作日内，应将批复原文和项目环境影响报告书报送兴海县生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。
2026年4月17日

